Metodiky MŠMT - Metodika II

# Metodika II

## Obsah

- Úvod
- Co to je za IP
  - Autorské dílo
  - Technické řešení
  - Vzhled výrobku
  - Označení
  - Topografie polovodičových výrobků
  - Odrůdy rostliny
  - Know-how, obchodní tajemství, důvěrné informace
- Čí to je?
  - Autorská práva
    - Školní dílo
    - Zaměstnanecké dílo
    - Spolupráce s firmou
  - Průmyslová práva a zbytek
- Rešerše
  - Druhy rešerší
  - Kde hledat
- Jak to lze chránit?
  - Autorskoprávní ochrana
  - Utajení
  - Průmyslověprávní ochrana
    - Patent
    - Užitný vzor
    - Průmyslový vzor
    - Ochranná známka
    - Topografie polovodičových výrobků
- Jak to jde využít?
- Co když práva někdo porušuje?
  - Monitoring
  - Vymáhání

## Topografie polovodičového výrobku

Topografií polovodičového výrobku („topografie“) se rozumí série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňujících trojrozměrně trvale uspořádaní vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho časti, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho části. Polovodičovým výrobkem je konečná nebo mezitímní forma mikroelektronického výrobku, který je určen k plnění elektronické funkce a který se skládá ze základního tělesa obsahujícího vrstvu polovodičového materiálu a opatřeného alespoň jednou vrstvou vodivého, izolačního nebo polovodičového materiálu v předem daném uspořádání.

Chráněny mohou byt topografie, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti původce a které nejsou v průmyslu polovodičových výrobků běžné.

Dále Zpět

Zpět o krok Na úvod metodiky Na úvodní stranu